Załącznik 3A do SIWZ (SOPZ)
Parametry techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4
Lp.	Specyfikacja techniczna	Potwierdzenie spełnienia 
wymagań, propozycje 
wykonawcy*	
1.	Wymagania ogólne		
1.       1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. (Dz.U. z 2016 r., poz. 266.) 		
1.2	Pojazd musi spełniać postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). 		
1.3	Pojazd musi spełniać postanowienia Norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważne.		
1.4	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na  podstawie lub rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu wydanego przez CNBOP-PIB.		
1.5	Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w 2017 roku na bazie fabrycznie nowego podwozia. Zamawiający dopuszcza rok produkcji podwozia 2016. Silnik spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6.		
2.	Parametry techniczne		
2.1	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem o masie powyżej 1000 kg) nie może przekraczać 16000 kg. 		
2.2	Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy silnika: min. 200KW. 
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewnić ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.		
3.	Podwozie z kabiną		
3.1	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4 – uterenowiony z:
•	przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
•	blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu,
•	blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu,
•	blokadą mechanizmu międzyosiowego,
Samochód wyposażony w:
•	system ABS
•	silnik wyposażony w hamulec silnikowy.		
3.2	Zawieszenie osi przedniej:
•	mechaniczne – resory paraboliczne,
•	amortyzatory teleskopowe,
•	stabilizator przechyłów. 
Zawieszenie osi tylnej: 
•	mechaniczne – resory paraboliczne,
•	amortyzatory teleskopowe,
•	stabilizator przechył
•	lub zawieszenie pneumatyczne.		
3.3	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Kabina wyposażona w:
•	indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
•	niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
•	lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 
•	wywietrznik dachowy,
•	klimatyzację,
•	zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,
•	elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy,
•	lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,
•	lusterko rampowe – dojazdowe przednie,
•	lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane,
•	elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
•	klakson po stronie dowódcy 
•	poręcz do trzymania w tylnej części kabiny,
•	schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
•	reflektor pogorzeliskowy (szperacz),
•	fabryczne radio samochodowe z odtwarzaczem CD, 
•	1 podest do ładowarek przenośnych radiostacji i latarek (w ilości 6 szt.) z wyłącznikiem.,
•	radiotelefon samochodowy cyfrowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. (Antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych).
Kabina wyposażona dodatkowo:
•	uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,
•	odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,
•	dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.
   		
3.4	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.
Fotel dla kierowcy z:
•	pneumatyczną regulacją wysokości,
•	regulacją dostosowania do ciężaru ciała,
•	regulacją odległości całego fotela,
•	regulacją odległości samego siedziska,
•	regulacją pochylenia siedziska,
•	regulacją pochylenia oparcia,
Fotel dla dowódcy z:
•	mechaniczną regulacją wysokości,
•	regulacją odległości całego fotela,
•	regulacją pochylenia siedziska,
•	 regulacją pochylenia oparcia		
3.5	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:
•	sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
•	sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,
•	sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,
•	główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
•	sterowanie zraszaczami,  
•	sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
•	kontrolka włączenia autopompy,
•	wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
•	wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
•	wskaźnik niskiego/wysokiego ciśnienia 
•	włącznik otwarcia klapowego.		
3.6
	Pojazd wyposażony w akustyczne i świetlne urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze (pojazd uprzywilejowany). Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów głosowych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W.
Lampa zespolona (belka) umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED.
Ponadto:
•	2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu,
•	„fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia,
•	zabudowę nadwozia wyposażyć w co najmniej 2 lampki niebieskie diodowe pulsujące umieszczone po jednej na każdą stronę u góry nadwozia, połączone w system z pulsacyjnymi lampami z przodu pojazdu,
•	na ścianie tylnej pojazdu dwie specjalne lampy niebieskie.		
			
3.7	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.		
3.8	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.		
3.9	Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza z zewnętrznej instalacji pneumatycznej.		
3.10	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.		
3.11	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.		
3.12	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.		
3.13	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.		
3.14	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.		
3.15	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego.		
3.16	Pojazd wyposażony w:
•	zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,
•	zaczepy typu szekla,		
3.17	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.		
3.18	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.		
3.19	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. Zbiornik paliwa przeniesiony poza zabudowę pożarniczą, umiejscowiony za kabiną.		
3.20	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C.		
3.21	Pojazd wyposażony w kolorową kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych ( porach dnia i nocy). Monitor min. 7”		
3.22	Kolorystyka: 
•	elementy podwozia – czarne, ciemnoszare,
•	błotniki i zderzaki - białe, 
•	kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.		
4.	Zabudowa pożarnicza:		
4.1	Z uwagi na warunki garażowe maksymalna wysokość całkowita pojazdu do 3,40 m, przy samochodzie nie obciążonym.		
4.2	Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. 		
4.3	Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne w całości wykonane z kompozytów.	Podać rodzaj/technikę wykonania zabudowy pożarniczej (parametr oceniany)

	
4.4	Dach zabudowy kompozytowy, wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się użycia blachy ryflowanej).		
4.5	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję - kompozyt. Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED. Uchwyty na drabinę nasadkową (4 przęsła) oraz uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. Wymiary mocowań oraz uchwyty na dachu dostosowane do wymaganej wysokości garażu 3,40m (jak w pkt. 4.1.).		
4.6	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się użycia blachy ryflowanej).		
4.7	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, wzmocnione „ramką” ze stali nierdzewnej, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek poprzez zastosowanie prowadnic ze stali nierdzewnej. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1).		
4.8	Drabina do wejścia na dach jednoczęściowa - bez konieczności jej składani/rozkładania, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.		
4.9	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 		
4.10	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane podesty, ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Podesty po otwarciu muszą tworzyć równą linię ciągłą stanowiącą podest na całej długości zabudowy pożarniczej. Podesty blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.		
4.11	Jedna skrytka zabudowy (środkowa po prawej stronie pojazdu) wyposażona w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. Ponadto na wyposażeniu pojazdu 2 podesty wysuwane pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp.		
4.12	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. 		
4.13	Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z 3 lamp bocznych LED do oświetlenia dalszego pola pracy. W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy rozdzielczej przedziału autopompy. 		
4.14	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic.		
4.15	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.		
4.16	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.		
4.17	Zbiornik wody o pojemności min. 4000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.	Podać konkretną oferowaną pojemność zbiornika wody (parametr oceniany).

4.18	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu z odcinającym zaworem kulowym umiejscowionym na prawym boku z tyłu (wszystkie nasady umiejscowione w zamykanych skrytkach).
Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.		
4.19	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.  		
4.20	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, zabezpieczającym układ wodno – pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do –25 0C. 		
4.21	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3500 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 350 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 	Podać konkretną oferowaną wydajność autopompy (parametr oceniany).

	
4.22	Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. 
Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi		
4.23	Układ wodno – pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.		
4.24	Samochód wyposażony, w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową z prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.		
4.25	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania, ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:
•	instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, 
•	zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
•	powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.		
4.26	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:
•	minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach, 
•	wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
•	działka wodno – pianowego klasy min. DWP 24,
•	zraszaczy.		
4.27	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.		
4.28	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
•	z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,
•	z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.		
4.29	W przedziale autopompy znajdują się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:
•	manowakuometr,
•	manometr niskiego ciśnienia,
•	manometr wysokiego ciśnienia,
•	wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),
•	wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),
•	miernik prędkości obrotowej wału pompy,
•	regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
•	włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,
•	licznik motogodzin pracy autopompy,
•	wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
•	kontrolka ciśnienia oleju w silniku,
•	kontrolka włączenia autopompy,
•	sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
•	sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
•	sterowania ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy,
•	schemat układu wodno – pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,
•	głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych		
4.30	W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania i unieruchamiania silnika pojazdu.
Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.		
4.31	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. 		
4.32	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.		
4.33	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.		
4.34	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.		
4.35	Maszt oświetleniowy LED wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie min. 12 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie przewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować ze skrzynią sprzętową oraz drabiną.
obrót i pochył reflektorów przedziale co najmniej od 0º ÷ 135º w obie strony,
sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi,  
złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania,
zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu,
w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu.
Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu oprócz ręcznego, wymagane przewodowe sterowanie masztem (pilot), obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50 m).		
5.	Oznakowanie                            		
5.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Wydmusy, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą), a także informacją o uzyskanym dofinansowaniu tj. m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz UE.		
5.2	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami § 12 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305).
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.		
6.	Wyposażenie		
6.1	Pojazd należy doposażyć w sprzęt wykazany w tabeli nr 2 oraz w wyposażenie dodatkowe:
- wyciągarkę elektryczną zamontowaną z przodu o sile uciągu minimum 8 ton z liną o długości min. 25m wraz z pokrowcem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki.
- nawigację z aktualną mapą polski o przekątnej ekranu minimum 7” (umieszczona w polu obserwacyjnym kierowcy). Dopuszcza się układ zintegrowany z kamerą cofania wyposażony w jeden monitor minimum 7 cali.
- pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa.		
6.2	Montaż i rozmieszczenie sprzętu w samochodzie należy uzgodnić z zamawiającym.		
6.3	Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.		
7.	Warunki gwarancji i serwisu		
7.1	Gwarancja i serwis na podwozie i zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące. Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz wymianą części eksploatacyjnych w czasie gwarancji – na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zalecaniem producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.  		
7.2	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z  pojazdem w języku polskim.		
7.3	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: 
karta pojazdu, COC, faktura za pojazd, badania techniczne.		
7.4	Czas reakcji serwisu max. 3 dni.		

Uwaga:
Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego (załącznik składany na wezwanie Zamawiającego)
Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)